***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами***

***АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»***

***УКПГ-20 Шебелинського ГКР для ознайомлення громадськості:***

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання** - Акціонерне товариство «Укргазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ**– 30019775.

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання**: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28; тел.: (05749) 93372; E-mail: [office@ugv.com.ua](mailto:office@ugv.com.ua).

**Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:** об’єкт Акціонерного товариства «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» Установка комплексної підготовки газу-20 Шебелинського газоконденсатного родовища розташований (АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПГ-20 Шебелинського ГКР) за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, Балаклійська міська територіальна громада, поблизу с. Первомайське.

**Метою** отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПГ-20 Шебелинського ГКР спеціалізується на видобутку корисних копалин (природний газ, газовий конденсат) . Річний видобуток складає: природного газ –66,7 млн. м3 , конденсат – 66,067т.

Видобуток природного газу і газового конденсату із родовища здійснюється за допомогою гірничих виробок (свердловин).

Природний газ із свердловин по шлейфах поступає на вузол вхідних шлейфів. На вхідних нитках свердловин встановлені обмежуючі шайби для зменшення депресії на пласт та ймовірного руйнування продуктивного пласта з подальшим виносом пластової породи газовим потоком. При дроселюванні на шайбі, за рахунок падіння тиску, газ охолоджується, що сприяє переходу вологи та парів вуглеводнів із рівноважного стану в крапельний і подальшому їх відбиванні в сепараторі. З ВВШ газ подається у вхідний колектор.

Газ із вхідного колектора направляється в жалюзійний сепаратор СЖ де відбувається очистка газу від крапельної рідини та механічних домішок. Далі газ поступає на замірний вузол для заміру витрати газу. Після замірного вузла газ подається в кільцевий газозбірний колектор ШГКР Ду 500.

Відсепарована рідина із сепаратора СЖ продувається в атмосферну ємність-розділювач Є-1, де відбувається поділ рідини на конденсат і пластову воду і їх дегазація. Конденсат із Є-1 поступає в підземну ємність Є-2, з якої по мірі накопичення його видавлюють газом власних потреб через наливний стояк в автоцистерну і вивозять на пункт збору конденсату та СПВ ШГКР - УКПГ - 27, потім надлишковий тиск з ємності Є-2 стравлюють до амбару. Пластова вода із розділювача Є-1 поступає самопливом в підземну ємність збору промстоків ЄПС. По мірі накопичення пластова вода з ЄПС

відкачується агрегатом в автоцистерни та вивозиться на УКПГ - 27 ШГКР для закачування в пласт.

Для запобігання утворенню гідратів на ВВШ та на замірному вузлі передбачена можливість подачі метанолу в дані місця технологічної схеми від метанольного бачка МБ

На території проммайданчика розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин: водяний підігрівач "Титан"; свіча ПГЩМ; плита газова (ПГ-2); факельний амбар УКПГ; факельний амба (накопичення технологічного шламу); котел АОГВ-30 КСВС; ємність наземна Є-7; наземна ємність роздільник Є-1, об'ємом 25 м3; підземна ємність Є-6, об'ємом 25 м3; підземна ємність Є-2, об'ємом 22,9 м3; ємність підземна ЄПС, об'ємом 50 м3; наливання конденсату в автоцистерну; фарбування пензлем (емаль ПФ-115, розчинник уайт-спірит); факельні амбари свердловин; свіча стравлювання побутового газу; дренаж ємності Є-1; дренаж ємності Є-7, місце наливу метанолу в ємність.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 3,488 т/рік; сажа – 2,287 т/рік; оксид вуглецю – 22,960 т/рік; метан – 19,858 т/рік; ксилол – 0,034 т/рік; спирт метиловий – 0,00002 т/рік; бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 0,220 т/рік; уайт-спірит – 0,049 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,987 т/рік та парникові гази. Валовий викид складатиме – 49,883 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

*Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail:*[*obladm@kharkivoda.gov.ua*](mailto:obladm@kharkivoda.gov.ua)*.*