Філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», один з об’єктів якої - свердловина № 60 Коломацького ГКР знаходиться за адресою: Харківська область, Богодухівський р-н, Валківська міська ТГ (с. Заміське), повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості щодо суб’єкта господарювання:

|  |  |
| --- | --- |
| Повне // коротке найменування юр. особи | Акціонерне товариство «Укргазвидобування» // АТ «Укргазвидобування» |
| Юридична та фактична адреса юр. особи | 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28 |
| Ідентифікаційний код юр. особи за ЄДРПОУ | 30019775 |
| Повне // коротке найменування філії | Філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування» //Філія ГПУ «Полтавагазвидобування»  АТ «Укргазвидобування» |
| Поштова адреса філії | 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173 |
| Ідентифікаційний код філії за ЄДРПОУ | 00153100 |
| телефон | +38 (097) 719 61 26 |
| електронна адреса | denys.matokhin@ugv.com.ua |

Дозвіл на викиди отримується вперше, з метою отримання права на експлуатацію об’єкта (свердловини № 60 Коломацького ГКР), з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини.

Підприємством було проведено Оцінку впливу на довкілля та отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля № 21/01-8430/1 від 30.08.2024.

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» проводить роботи з видобутку природного газу, газового конденсату та нафти. Під час експлуатації свердловини джерелом утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферу є горизонтальна факельна установка, на якій виконується спалювання газової і газоконденсатної сумішей при продувках свердловини та шлейфу, при дослідженнях свердловини з метою визначення параметрів її експлуатації та при ремонтних роботах на свердловині.

При спалюванні вуглеводневої сировини на факельній установці в атмосферне повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,107520 т/рік), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту (0,161280 т/рік), азоту (І) оксид (N2O) (0,000231 т/рік), вуглецю оксид (1,075200 т/рік), вуглецю діоксид (129,214200 т/рік), метан (0,026880 т/рік).

На підприємстві немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються.

Встановлені нормативи гранично-допустимих викидів дотримуються. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції громадськості приймаються на протязі 30 календарних днів з дня публікації повідомлення Полтавською обласною військовою адміністрацією за адресою 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45, тел.: (0532)56-02-90, e-mail: oda@admpl.gov.ua та Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації за адресою: 36000 м. Полтава, вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, тел.: (0532) 56-95-08, e-mail: eko@adm-pl.gov.ua.