# Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:* КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»,

КНП ХОР «ОКЛ»

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ* – 02003563

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання*: 61058, Харківська обл., м. Харків, пр. Незалежності, буд. 13; к.т.: (057) 705-01-95,e-mail: hokb07@ukr.net

*Місцезнаходження об’єкта:* 61058, Харківська обл., м. Харків, пр. Незалежності, буд. 13.

*Мета отримання дозволу на викиди* – отримання права здійснювати експлуатацію об’єкту, з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини або їх суміші.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:* Відповідно до ЗУ«Про оцінку впливу на довкілля» КНП ХОР «ОКЛ» не підлягає оцінці впливу на довкілля, оскільки не здійснює діяльність, яка підпадає під дію цього закону (лікарняний комплекс).

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):*

Лікарняний комплекс закладу має в своєму складі навчально-діагностичний, хірургічний, лікувальний, лабораторний адміністративно-господарський корпуси, поліклініку, прозектуру, пологовий будинок, діагностичний центр, офтальмологічне відділення. На території комплексу також розташовані гуртожиток, харчоблок, гараж та котельна. Проведення аналізів в поліклінічному відділенні провадиться в лабораторіях, що обладнані витяжними шафами. Для дослідження внутрішніх органів та кісток в поліклініці встановлені рентген-апарати. В прозектурі проведення аналізів здійснюється в лабораторіях, обладнаних витяжними шафами. В діагностичному центрі встановлені томограф та рентген-апарат. Для дослідження внутрішніх органів та кісток в лікувальному корпусі встановлений рентген-апарат. В начально-діагностичному корпусі для дослідження внутрішніх органів та кісток встановлені рентген-апарати та ангіограф. Рентген-апарат також встановлений в хірургічному корпусі. На першому поверсі лікувального корпусу розташований кабінет комп’ютерної томографії (КТ), що оснащений комп’ютерним томографом. Приготування їжі для пацієнтів здійснюється в харчовому блоці, обладнаному електропіччю на 6 секцій. Ремонтні роботи здійснюються в майстерні, що знаходиться у підвалі лікувального корпусу. Майстерня обладнана заточувальним верстатом та зварювальним постом. Автотранспорт та спецтехніка, що знаходяться на балансі закладу, зберігається на відкритому майданчику. Дрібний ремонт автотранспорту здійснюється в ремонтному боксі. Резервне електропостачання офтальмологічного, лікувального, хірургічного корпусів, прозектури та ремонтних боксів гаражу здійснюється від дизель-генераторів. Резервне теплопостачання лікарняного комплексу здійснюється від котельної, обладнаної котлом ПКУ-1,0 потужністю 1 МВт.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів.* Загальна кількість забруднюючих речовин становить 146,5990 т/рік, у т.ч.: кислота оцтова – 0,00164, кислота азотна за молекулою HNOз – 0,00031, озон – 0,00018, акролеїн – 0,0013, заліза оксид (у перерахунку на залізо) – 0,00012, марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) – 0,000033, кремнію діоксид – 0,000035, титану оксид – 0,00001, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,90413, оксид вуглецю – 0,81809, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,05492, сірки діоксид – 0,07476, вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,1914, формальдегід – 0,00755 метан - 0,007, азоту (1) оксид [N2О] – 0,0056, Вуглецю діоксид – 144,5319.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:* Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та не перевищують нормативів ГДВ та гігієнічних нормативів на межах житлової зони. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* Пропозиції щодо дозволених обсягів відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися до Харківської обласної військової адміністрації протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64; obladm@kharkivoda.gov.ua.